AOK/220/10/JKU/2015 Radomsko, 28.05.2015r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

1. **Nazwa i adres zamawiającego.**

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) ze względu na wartość zamówienia oszacowana poniżej kwoty 30 000 Euro i jest prowadzona w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w związku z planowanym zakupem zestawów komputerowych w ilości 10 sztuk oraz UPS w ilości 1 sztuka, prosi o złożenie oferty cenowej brutto wg specyfikacji:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| Typ | **Komputer Dell OptiPlex 3030 AIO - sztuk 9** |
| Procesor | Zainstalowany procesor Intel Core i5-4590S Processor (Quad Core, 6MB, 3.00GHz w/HD4600 Graphics) |
| Pamięć operacyjna | 4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB |
| Parametry pamięci masowej | 500GB SATA III - 7,2 tyś obrotów |
| Grafika | Grafika zintegrowana |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głośniki stereo  Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon z kamerą internetową 1280x720 (min. 0.92 MP)  Wbudowany na stałe w obudowę komputera czytnik kart multimedialnych (czytający min. format kart SD ) |
| Obudowa | * Typu All-in-One zintegrowana z monitorem max. 19.5”. Przez pojęcie zintegrowany Zamawiający ma na myśli komputer wbudowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się rozwiązań typu komputer, dedykowany stand łączący komputer z monitorem, * Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) * Zasilacz wewnętrzny o mocy max 190W i efektywności 85% , przy zasilaczu wbudowany system diagnostyczny zasilacza * Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 100 cm bez podstawy, maksymalna waga bez podstawy 9kg, * Podstawa umożliwiająca regulację tilt w zakresie min 30 stopni |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej + nośnik do systemu Win 7.  Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera pakiet biurowy Microsoft Office 2013 Home and Business w polskiej wersji językowej |
| Wymagania dodatkowe | 1. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia, z naniesionym logo producenta komputera na etapie produkcji; min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym jedno min. SATA 3.0 2. Wbudowane porty:   - min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy,  - port sieciowy RJ-45,  - na tylnym panelu 1x VGA  - na tylnym panelu 1x wejście liniowe,  - z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitora 1x wyjście audio, 1x wyjście słuchawkowe, dopuszcza się jedno złącze tzw. combo oraz wbudowany czytnik kart multimedialnych  Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.   1. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca PXE 2. Klawiatura USB w układzie polski programisty 3. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 4. Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja ProSupport producenta świadczona na miejscu u klienta  3-letnia usługa pozostawienia w razie awarii dysków twardych – Dell Keep Your Hard Drive.  Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | | Parametry techniczne komputera | |
| Typ | | **Dell OptiPlex 9020 SFF – 1 sztuka** | |
| Wydajność obliczeniowa | | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.  Zainstalowany procesor Intel i5-4590 (4 – rdzeniowy 3,3Ghz) | |
| Pamięć operacyjna RAM | | 8GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB | |
| Parametry pamięci masowej | | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min | |
| Wydajność grafiki | | Grafika zintegrowana z procesorem | |
| Wyposażenie multimedialne | | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera  Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | |
| Obudowa | | Małogabarytowa typu small form factor, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzne,  Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2 szt. dysków 2,5”  Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70cm, waga max 6 kg  Zasilacz o mocy max. 255W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). | |
| Wymagania dodatkowe | | * Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik do Windows 7. * Zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera pakiet biurowy Microsoft Office 2013 Home and Business w polskiej wersji językowej.   Wbudowane porty na stałe w płytę główną:   * min. 1 x RS232, * min. 1 x VGA, * min. 2 x PS/2, * min. 2 x DisplayPort v1.1a; * min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 z tyłu w tym 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. * Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w   min 1 złącze PCI Express x16 Gen 3  min 1 złącze PCIe x4,  min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM,  min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;  Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1;   * Klawiatura USB w układzie polski programisty * Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) * Nagrywarka DVD +/-RW * Dołączony nośnik ze sterownikami. | |
| Warunki gwarancji | | 3-letnia gwarancja producenta typu ProSupport - świadczona na miejscu u klienta  3 – letnia usługa ochrony dysków twardych w razie awarii (Dell KYHD)  W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. | |
| Lp. | Nazwa komponentu | | Parametry techniczne monitora |
|  | Typ | | **Dell P1914S – 1 sztuka** |
|  | Typ ekranu | | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 19” (5:4) |
|  | Rozmiar plamki | | 0,29 mm |
|  | Jasność | | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | | Typowy 1000:1, Dynamiczny 2000000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | | 178/178 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | | 8ms (gray to gray) |
|  | Obrót monitora w pionie (PIVOT) | | TAK |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | | Antyodblaskowa utwardzona |
|  | Podświetlenie | | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | | Monitor wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą |
|  | Złącze | | 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP), Display Port (vr 1.2) 4x USB do pobierania danych, 1x USB do przesyłania danych |
|  | Gwarancja | | 3 lata gwarancji producenta ProSupport na miejscu u klienta  Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zasilacz awaryjny UPS – Dell Smart UPS 3000VA/2700W – 1 sztuka** | | |
| Na wyjściu | | |
| Moc wyjściowa | 2700W / 3000 VA | |
| Napięcie wyjściowe | 230V | |
| Typ | Line Interactive | |
| Typ przebiegu | sinusoida | |
| Gniazda wyjściowe | (8) IEC 320 C13; (3) IEC Jumpers  (1) IEC 320 C19 | |
| Na wejściu | | |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V | |
| Akumulatory i czas podtrzymania | | |
| Typ akumulatora | | Bezobsługowe baterie |
|  | | ołowiowo-kwasowe |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | | 3 godziny |
| Zestaw akumulatorów zamiennych | | RBC43 |
| Ilość zestawów RBC™ | | 1 |
| Komunikacja i zarządzanie | | |
| Port komunikacyjny | | USB |
|  | |  |
| Ilość interfejsów SmartSlot™ | | 1 |
| Panel przedni | | Wielofunkcyjny LCD wskaźnik |
|  | | stanu i kontroli |
| Alarm dźwiękowy | | Alarm podczas pracy na |
|  | | baterii: znaczny stan |
|  | | wyczerpania baterii : |
|  | | ustawialne przez |
|  | | użytkownika opóźnienia |
| Okres gwarancji | | 3 lata gwarancji producenta |
|  | |  |
|  | |  |

1. **Termin realizacji zamówienia.**

Od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2015r.

1. **Kryteria oceny ofert.**

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.

1. **Miejsce , termin i sposób składania ofert.**

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Podawczym

**Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2 , 97-500 Radomsko,**

**bądź przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2,**

**97-500 Radomsko , w terminie do dnia 09 czerwca 2015r., do godziny 12: 00**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką

pocztową czy kurierską.

b) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz oznaczenie: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –odpowiedź na zapytanie ofertowe : Zakup zestawów komputerowych 10 szt. oraz UPS w ilości 1 szt.”

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

e) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09 czerwca 2015r. o godz. 13.00.

f) Formularz oferty oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

**Sposób przygotowania oferty.**

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu ustalenia uprawnień do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki .
3. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Oznacza to, że w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i należy je załączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

**Wymagania dotyczące realizacji zamówienia**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, iż wykonał minimum **2** dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wartość każdej ze zrealizowanych dostaw nie może być niższa niż 50000,00zł.

**7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.**

a) Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zaproszenia udziela: ***Joanna Kukiełka – Starszy inspektor ds. administrowania siecią*** ***komputerową***, tel. 44 683 73 56 wew. 74, fax. 44 683 73 59, e-mail : [lora@praca.gov.pl](mailto:lora@praca.gov.pl)

b) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje i wyjaśnienia przekazywane będą drogą elektroniczną.

c) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w pkt. b).

d) Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zaproszenia zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane do Wykonawców drogą elektroniczną oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.pup-radomsko.pl/>

1. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.**

a) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

b) Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po

przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

1. **Informacje dodatkowe**

a) Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zamówienie należy potraktować całościowo.

b) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn.